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STANDARD WYKONANIA

INWESTYCJA ,,WILLE PRZY LESIE"
ZABUDOWA BLIŹNIACZA 











	OTOCZENIE

	DOJŚCIA DO BUDYNKÓW
	
· ciągi pieszo - jezdne wyłożone kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej
· miejsca parkingowe – wyłożone kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej
 

	DROGA WEWNĘTRZNA
	
· wyłożona kostką betonową i geokratą na podsypce cementowo-piaskowej
· osiedle zamknięte bramą przesuwną wyposażoną w napęd, sterowaną automatycznie, firmy POLBRAM


	TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
	· w częściach wspólnych wykonujemy niskie nasadzenia, natomiast w częściach przypisanych do lokalu zagospodarowanie terenu po stronie Klienta

	
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
	 

	
	      •      wyznaczono miejsce gromadzenia odpadów przy wschodniej granicy działki, gdzie będzie 
             zlokalizowana wiata śmietnikowa

	
	 




	TECHNOLOGIA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

	BUDYNKI
	
· 2 kondygnacje nadziemne
· 2 lokale mieszkalne w każdym z 10 budynków (łącznie 20 lokali mieszkalnych)
· po 2 miejsca postojowe przynależne do każdego lokalu

	FUNDAMENTY
	· posadowienie budynków bezpośrednio na  żelbetowych ławach i stopach fundamentowych
· ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych, podwójnie zaizolowanych przeciwwilgociowo: poziomo papą termozgrzewalną na ławach oraz ścianach fundamentowych, pionowo dyspersyjną masą hydroizolacyjną, od strony zewnętrznej powłoka bitumiczną typu 2K
· ściany fundamentowe zabezpieczone przed przemarzaniem izolacją termiczną styropianową Aqua gr. 15 cm

	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
	
· wykonane z pustaków ceramicznych gr. 25  oraz izolacji termicznej styropianem gr. 20 cm  uzyskujemy wysoki wskaźnik izolacyjności akustycznej oraz termicznej. 
· pustaki ceramiczne są materiałem naturalnym, ekologicznym, jednocześnie cechującym się wysoką trwałością. 


	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE I DZIAŁOWE
	
· ściany wewnętrzne nośne wykonane z pustaków ceramicznych gr. 25 i 18 cm oraz z pustaków akustycznych gr. 25 cm
· ściany wewnętrzne działowe – z bloczków gipsowych gr. 8 cm  typu „Promonta” wraz z jednokrotną warstwa gipsu – nie przygotowaną pod malowanie 
;

	STROPY
	· żelbetowe, gęstożebrowe nad parterem
· nad piętrem zastosowano sufity podwieszane gipsowo-kartonowe z izolacją pianą PUR 20 cm w poziomym pasie wiązara kratowego


	DACHY
	· wielospadowy o kącie nachylenia 25°
· konstrukcja drewniana zabezpieczona przeciwgrzybicznie, owadobójczo oraz przeciwogniowo
· pokrycie blachą na rąbek w kolorze czarnym
· na dachu zamontowane wyłazy dachowe z każdego z lokali 
· ocieplenie pianą PUR w poziomie nad sufitem podwieszanym gr. 20 cm


	TERMOIZOLACJA,
ELEWACJA
	· warstwa izolacji zewnętrznej, styropian 20 cm, wykończony tynkiem silikonowym barwionym w masie
· elewacja koloru białego 
· parapety zewnętrzne wykonane z kamienia naturalnego
· zamontowane oświetlenie punktowe zewnętrzne  

	OGRÓD 
	· panel ogrodzeniowy 3D koloru grafitowego do wysokości 120 cm
· aranżacja terenu w zakresie indywidualnym klienta
· do każdego lokalu wykonany taras z kostki betonowej 





	ZAKRES I STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO 

	DRZWI WEJŚCIOWE
	· jednoskrzydłowe, pełne marki GERDA
· kolor ciemna zieleń
· wyposażone w przeszklenie oraz zamek drzwiowy wraz z wkładką antykradzieżową

	ŚCIANY
	· tynki jednowarstwowe, gipsowe wykonane maszynowo, zacierane na gładko klasy III -nieprzygotowane pod malowanie
· w przypadku ścian wykonanych z bloczków gipsowych typu „Promonta” szpachlowane jednokrotną warstwa gipsu – nie przygotowaną pod malowanie
· w łazienkach tynki zacierane na ostro, przygotowane pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych

	SUFITY
	· tynki jednowarstwowe, gipsowe wykonane maszynowo, zacierane na gładko klasy III - nieprzygotowane pod malowanie
· sufity na I kondygnacji podwieszane, gipsowo-kartonowe, szpachlowane łączenia 


	POSADZKI
	· cementowe, zatarte na gładko
· wykonane na izolacji akustycznej ze styropianu twardego gr. 5 cm na piętrach, na parterze styropianem twardym gr. 12 cm
· przygotowane pod ułożenie podłogi z paneli podłogowych lub płytek (w indywidualnym zakresie)

	OKNA I DRZWI    
  BALKONOWE
	
· stolarka okienna oraz balkonowa z profilu PCV, szklone szkłem zespolonym, trzyszybowym
· okna rozwierne, rozwierno-uchylne oraz przesuwne w zależności od lokalizacji
· ramy okienne w kolorze białym
· nad oknami oraz drzwiami balkonowymi zlokalizowane skrzynki oraz prowadnice przygotowane pod montaż rolet 
· mieszkanie przekazywane bez parapetów wewnętrznych



	INSTALACJA
WOD-KAN
	· instalacja wodociągowa z sieci miejskiej
· instalacja wykonana w systemie rur PE-RT/AL/PE-RT
· układana w warstwie izolacji posadzki, zakończona podejściami pod przybory sanitarne w łazienkach i kuchni
· każde mieszkanie wyposażone w indywidualną armaturę pomiarową, 
· instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC prowadzonych w posadzce oraz szachtach, zakończona przy przyborach sanitarnych w łazienkach oraz aneksie kuchennym
· zabudowany pion kanalizacyjny w pomieszczeniu kuchni, pozostałe pozostawione bez zabudowy
· przyłącza są podłączone do sieci wodociągowej umieszczonej w drodze. Dostawcą wody jest PWiK
· instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona pod płytą betonową w warstwie zagęszczonego piasku. Przyłącze kanalizacyjne wykonane z rur PCV fi 110 i 160

	INSTALACJA
OGRZEWANIA
	· mieszkania wyposażone w indywidualną instalację ogrzewania podłogowego, w łazience dodatkowo pozostawiono grzejnik drabinkowy elektryczny
· instalacja zasilana z pompy ciepła zlokalizowanej  na zewnątrz budynku, a jednostka wew. zlokalizowana w WC na parterze

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	· przewody instalacji prowadzone podtynkowo w ścianach, w suficie oraz w posadzce
· punkty przygotowane pod montaż osprzętu (bez osprzętu)
· punkty pod gniazda elektryczne zlokalizowane na wysokości około 30 cm nad posadzką
· punkty pod montaż włączników światła zlokalizowane przy wejściach do pomieszczeń
· indywidualna rozdzielnica dla każdego mieszkania zlokalizowana w korytarzu
· instalacja odgromowa 


	INSTALACJA WENTYLACJI
	· budynek wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej, zapewniającej naturalna wymianę powietrza poprzez kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach

	INSTALACJA TV, INTERNETOWA, TELEFONICZNA
	· do każdego mieszkania doprowadzona instalacja telewizyjna, kabel antenowy wyprowadzony na dach
· lokale przygotowane pod doprowadzenie światłowodu przez operatora 
· indywidualna skrzynka teletechniczna dla każdego mieszkania zlokalizowana w korytarzu


	  INSTALACJA    
  FOTOWOLTAICZNA
	· lokale wyposażone w indywidualną instalację fotowoltaiczną o mocy około 3 kWp


	  INSTALACJA    
  KLIMATYZACJI 
	· lokal wyposażony w indywidualną instalacje klimatyzacji, jednostka wewnętrzna zlokalizowana na parterze w salonie, jednostka zewnętrzna ustawiona na ogródku 
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